|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Max. gradient (mT/m)** | **Max. slew rate (T/m/s)** | **RF ringdown time (μs)** | **RF dead time (μs)** | **ADC dead time** | **RF raster time (μs)** | **Gradient raster time (μs)** |
| **Pulseq default values** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| **Siemens Prisma Fit 3T** | 32 | 130 | 30 | 100 | 20 | 1 | 10 |
| **Siemens Aera 1.5T** | 28 | 125 | 20 | 100 | 10 | 1 | 10 |
| **GE Signa 1.5T** | 33 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| **GE MR750 3T** | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| **GE UHP 3T** | 100 | 240 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |